|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Администрация** **Издешковского сельского поселения** **Сафоновского района Смоленской области** **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **30.12.2020** |  | **№ 78** |
| с. Издешково |

**Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2021-2030 гг.»** В соответствии с [Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901876063)», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», пунктом 5 Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 №99, руководствуясь Уставом Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, Администрация Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области**ПОСТАНОВЛЯЕТ:** 1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2021 – 2030 годы» (далее – Программа).1. Считать утратившими силу:

- постановление Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 22.11.2013 № 27 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2013 – 2030 годы»;- постановление Администрации Игнатковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области от 30.05.2018 № 31 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Игнатковского сельского поселения  Сафоновского района Смоленской области  на 2018-2030 гг.» 3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.Глава муниципального образованияИздешковского сельского поселенияСафоновского района Смоленской области **О.В. Климова**  Утверждена постановлением Администрации Издешковского сельского поселения  Сафоновского района  Смоленской области от 30.12.2020 № 78 |

**ПРОГРАММА**

 «**Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры   Издешковского сельского поселения Сафоновского района**

**Смоленской области на 2021– 2030 годы»**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы**  | Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области на 2021 – 2030 годы» (далее - Программа) |
| **Основание для разработки Программы** | - Градостроительный кодекс Российской Федерации;- [Федеральный закон от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации](http://docs.cntd.ru/document/901876063)»;- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» |
| **Разработчик и заказчик Программы** | Администрация Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |
| **Исполнитель Программы** | Администрация Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области |
| **Цель Программы** | - улучшение качества коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;- создание комфортной среды проживания населения путем качественного преобразования всей системы предоставления жилищно-коммунальных услуг;- снижение энергоемкости жилищно-коммунального комплекса;- устойчивое, надежное функционирование и развитие жилищно-коммунального комплекса Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;- содействие долгосрочному устойчивому социально-экономическому развитию;- повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;- улучшение состояния окружающей среды, экологической безопасности Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области, создание благоприятных и безопасных условий для проживания граждан. |
| **Задачи Программы** | Основными задачами Программы являются:- модернизация объектов жилищно-коммунального комплекса;- внедрение прогрессивных технологий энергоресурсосбережения в сфере ЖКХ;- использование эффективных ресурсосберегающих техники, технологий и материалов, обеспечивающих качественное улучшение предоставляемых услуг в сфере ЖКХ;- формирование и совершенствование экономических и организационных механизмов снижения стоимости услуг при сохранении объемов и качества предоставляемых услуг, устойчивости функционирования систем коммунальной инфраструктуры. |
| **Срок и этапы реализации Программы** | 2021-2030 годы |
| **Объемы и источники финансирования** | Объем финансирования мероприятий, предусмотренных Программой за счетсредств местного бюджета, может ежегодноуточняться в соответствии с решением Совета депутатов на соответствующий финансовый год. |
| **Ожидаемые результаты реализации Программы** | - модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области;- снижение эксплуатационных затрат в сфере ЖКХ;- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека; - улучшение экологического состояния окружающей среды;Развитие теплоснабжения:- повышение надежности и качества теплоснабжения;- улучшение экологической обстановки в зоне действия котельных.Развитие водоснабжения и водоотведения:- повышение надежности водоснабжения и водоотведения;- повышение экологической безопасности;- соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин - 100 %;- сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции. |

**1. Обоснование необходимости разработки и принятия Программы**

По состоянию на 01.01.2020 г. население Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области составляет 1769 человек, общая площадь жилищного фонда поселения составляет 64,13тыс.м2. Перспективный период, на который разрабатывается Программа, приближен к периоду, на который разработаны документы территориального планирования.

Одним из приоритетов жилищной политики в Издешковском сельском поселении является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения. Жилищно-коммунальное хозяйство Издешковского сельского поселения представляет собой важную отрасль территориальной инфраструктуры, деятельность которой формирует жизненную среду человека.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий и направлена на снижение тарифной нагрузки.

Программа станет основанием для совершенствования бюджетной политики муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в сфере развития коммунальной инфраструктуры, привлечения целевых средств областного и федерального бюджетов, средств институциональных и частных инвесторов.

Причинами возникновения проблем являются высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость. Она связана с недостатками проводимой в предыдущие годы тарифной политики, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций ЖКХ в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, не формировала стимулы к сокращению затрат.

Результатом реализации Программы будет строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры, следовательно, повышение качества предоставляемых услуг, улучшение экологической ситуации на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области.

**2. Водопроводно-канализационное хозяйство**

Система водоснабжения и водоотведения является одной из важных и решающих частей коммунальной инфраструктуры, оказывающей влияние на жизнедеятельность как отдельно взятого гражданина, так и экономики и развития территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области в целом.

В настоящее время на территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области источником водоснабжения для хозяйственно-питьевых и производственных нужд являются 5 скважин (3 – в

с. Издешково, 1 – в д. Игнатково, 1 – в д. Морозово).

Схема водоснабжения с.Издешково:

- подъем воды осуществляется из артезианских скважин (3 шт.);

- вода из артезианских скважин поступает в подземные резервуары водозаборов и водонапорные башни;

- из резервуаров перекачивается насосами в сельскую водопроводную распределительную сеть. Из водонапорных башен (2 шт.) вода самотеком (за счет давления водного столба) поступает в сельскую водопроводную распределительную сеть;

- протяженность водопроводных сетей 7,8 км.

Схема водоснабжения д. Игнатково:

- подъем воды осуществляется из артезианской скважины (1 шт.);

- вода из артезианской скважины поступает в подземный резервуар водозабора и водонапорную башню;

- из резервуара перекачивается насосами в сельскую водопроводную распределительную сеть;

- протяженность водопроводных сетей 3,0 км.

Схема водоснабжения д. Морозово:

- подъем воды осуществляется из артезианской скважины (1 шт.);

- вода из артезианской скважины поступает в подземный резервуар водозабора;

- из резервуара перекачивается насосами в сельскую водопроводную распределительную сеть;

- протяженность водопроводных сетей 2,0 км.

Схема водоотведения с.Издешково:

- по самотечным канализационным коллекторам сточные воды поступают на канализационные насосные станции (2 шт.);

- протяженность канализационных сетей 2,8 км.

Технические характеристики объектов водоснабжения

с. Издешково Издешковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по с. Издешково |
| 1. | Обеспечение объемов оказания услуг |  |  |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг  | тыс.куб.м | 31,9 |
| 1.1.2. | Объем воды отпущенной всем потребителям | тыс.куб.м | 29,0 |
| 1.1.3. | в т.ч. - населению | тыс.куб.м | 26,5 |
|  | - бюджетные организации | тыс.куб.м | 1,4 |
|  | - прочие потребители | тыс.куб.м | 1,1 |
| 1.2.1. | Объем потерь  | тыс.куб.м | 2,9 |
| 1.2.2. | Уровень потерь  | % | 10 |
| 1.3.1. | Удельное водопотребление  | куб.м./чел. | 24,1 |
| 2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
| 2.1.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг  | % | 100 |
| 2.2.1. | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения в том числе: | ед. | 3 |
| 2.2.2. | В местах водозаборов  | ед. | 3 |
| 2.3.1. | Нормативное количество произведенных проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения в том числе: | ед. | 3 |
| 2.3.2. | В местах водозаборов | ед. | 3 |
| 2.4.1. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям  | % | 100 |
| 2.4.2. | Количество проб, соответствующих нормативам, в том числе | ед. | 3 |
| 2.4.3. | В местах водозаборов | ед. | 3 |
| 2.4.4. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг  | (час./день) | 24,0 |
| 2.4.5. | Количество часов предоставления услуг  | часов | 8760 |
| 3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  |  |  |
| 3.1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 25 |
| 3.1.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры в том числе: | % | 100 |
| 3.1.3. | - оборудование водозаборов | % | 0,0 |
| 3.1.4. | - оборудование системы очистки воды | % | 0,0 |
| 3.1.5. | - оборудование системы транспортировки воды | % | 100 |
| 3.2.1. | Фактический срок службы оборудования в том числе: | лет |  |
| 3.2.2. | - оборудования водозаборов | лет | 46 |
| 3.2.3. | - оборудования систем очистки воды | лет | 0,0 |
| 3.2.4. | - оборудования системы транспортировки воды  | лет | 34 |
| 3.3.1. | Протяженность водопроводных сетей нуждающихся в замене в том числе: | км | 7,8 |
| 3.3.2. | - диаметр 50 мм до 250 мм | км | 7,8 |
| 3.3.3. | - диаметр 250 мм до 500 мм | км | 0,0 |
| 3.3.4. | - диаметр от 500 мм до 1000 мм | км | 0,0 |
| 3.3.5. | - диаметр от 1000 мм | км | 0,0 |
| 3.3.6. | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 100 |

Технические характеристики объектов водоснабжения

д. Игнатково и д. Морозово Издешковского сельского поселения

Сафоновского района Смоленской области

 Таблица № 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего по д. Игнатково и д.Морозово |
| 1. | Обеспечение объемов оказания услуг |  |  |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг  | тыс.куб.м | 11,47 |
| 1.1.2. | Объем воды отпущенной всем потребителям | тыс.куб.м | 9,97 |
| 1.1.3. | в т.ч. - населению | тыс.куб.м | 9,7 |
|  | - бюджетные организации | тыс.куб.м | 0,1 |
|  | - прочие потребители | тыс.куб.м | 0,17 |
| 1.2.1. | Объем потерь  | тыс.куб.м | 1,5 |
| 1.2.2. | Уровень потерь  | % | 15 |
| 1.3.1. | Удельное водопотребление  | куб.м./чел. | 33 |
| 2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
| 2.1.1. | Наличие контроля качества товаров и услуг  | % | 100 |
| 2.2.1. | Фактическое количество произведенных анализов проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения в том числе: | ед. | 75 |
| 2.2.2. | В местах водозаборов  | ед. | 75 |
| 2.3.1. | Нормативное количество произведенных проб на системах коммунальной инфраструктуры водоснабжения в том числе: | ед. | 75 |
| 2.3.2. | В местах водозаборов | ед. | 75 |
| 2.4.1. | Соответствие качества товаров и услуг установленным требованиям  | % | 88 |
| 2.4.2. | Количество проб, соответствующих нормативам, в том числе | ед. | 66 |
| 2.4.3. | В местах водозаборов | ед. | 66 |
| 2.4.4. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг  | (час./день) | 24,0 |
| 2.4.5. | Количество часов предоставления услуг  | часов | 8760 |
| 3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  |  |  |
| 3.1.1. | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км | 0,7 |
| 3.1.2. | Износ систем коммунальной инфраструктуры в том числе: | % | 80 |
| 3.1.3. | - оборудование водозаборов | % | 80 |
| 3.1.4. | - оборудование системы очистки воды | % | 80 |
| 3.1.5. | - оборудование системы транспортировки воды | % | 80 |
| 3.2.1. | Фактический срок службы оборудования в том числе: | лет | 20 и более |
| 3.2.2. | - оборудования водозаборов | лет | 20 и более |
| 3.2.3. | - оборудования систем очистки воды | лет | - |
| 3.2.4. | - оборудования системы транспортировки воды  | лет | 15 |
| 3.3.1. | Протяженность водопроводных сетей нуждающихся в замене в том числе: | км | 0,7 |
| 3.3.2. | - диаметр 50 мм до 250 мм | км | 0,7 |
| 3.3.3. | - диаметр 250 мм до 500 мм | км | - |
| 3.3.4. | - диаметр от 500 мм до 1000 мм | км | - |
| 3.3.5. | - диаметр от 1000 мм | км | - |
| 3.3.6. | Удельный вес сетей нуждающихся в замене | % | 40 |

Технические характеристики объектов

водоотведения Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области

Таблица № 3

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Всего поИздешковскому сельскомупоселению |
| 1. | Обеспечение объемов оказания услуг |  |  |
| 1.1.1. | Объем производства товаров и услуг  | тыс.куб.м | 23,2 |
| 1.1.2. | В т.ч. - населению (включая ТСЖ, ЖСК и пр.) | тыс.куб.м | 21,5 |
|  | - бюджетные организации | тыс.куб.м | 1,3 |
|  | - прочие потребители | тыс.куб.м | 0,4 |
| 1.1.3. | Удельное водоотведение  | куб.м./чел. | 39,6 |
| 2. | Качество производимых товаров (оказываемых услуг) |  |  |
| 2.1.1. | Количество проб, соответствующих нормативам | ед. | 2 |
| 2.1.2. | Фактическое количество проб на системах коммунальной инфраструктуры  | ед. | 2 |
| 2.2.1. | Продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг  | час./день | 24,0 |
| 3. | Надежность снабжения потребителей товарами (услугами)  |  |  |
| 3.1.1. | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры  | ед. | 5 |
| 3.1.2. | Протяженность сетей (всех видов в однотрубном исполнении) | км | 2,8 |
| 3.1.3. | Протяженность безнапорных (самотечных) сетей | км | 2,8 |
| 3.2.1. | Протяженность сетей, нуждающихся в замене в том числе: | км | 2,0 |
|  | - напорных сетей | км | 0,0 |
|  | - безнапорных (самотечных) сетей | км | 2,0 |
| 4. | Доступность товаров и услуг для потребителей |  |  |
|  | Среднемесячный платеж населения за услуги водоотведения  | руб. | 67,85 |

Основными проблемами функционирования системы водоснабжения являются:

- высокая степень износа сооружений и оборудования функциональных элементов системы;

- недостаточная степень техногенной надежности.

Для выполнения целей и задачей данной Программы в сфере водоснабжения и водоотведения необходимо выполнить следующие мероприятия:

1. Замена систем водоснабжения и водоотведения.

2. Замена систем теплоснабжения.

3. Строительство канализационных насосных станций.

4. Строительство очистных сооружений

Реализация плана мероприятий Программы по развитию водоснабжения и водоотведения позволит:

- обеспечить надежность и бесперебойность работы объектов водоснабжения и водоотведения;

- заменить технологическое оборудование очистных сооружений и насосных станций на более производительное и энергосберегающее;

- улучшить качественные показатели услуг водоснабжения и водоотведения;

- снизить эксплуатационные расходы на электроэнергию, требуемую для работы оборудования объектов водоснабжения и водоотведения;

- исключить возможность срыва водоснабжения и водоотведения из-за поломки оборудования;

- обеспечить требование всех экологических нормативов, в связи с применением новых эффективных технологий очистки артезианских и сточных вод;

- осуществить выполнение природоохранных и энергосберегающих мероприятий.

**3. Развитие систем теплоснабжения**

Отсутствие замен трубопроводов по истечении 15-20 лет их эксплуатации привело к нарастанию аварийности и, как следствие, увеличению потребности в срочной замене теплотрасс в ближайшие годы.

Система теплоснабжения потребителей муниципального образования Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области включает:

- централизованное теплоснабжение от отопительной котельной через локальные тепловые сети, примыкающие к котельной;

- децентрализованное теплоснабжение от индивидуальных источников зданий без тепловых сетей.

На территории Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области теплоснабжение осуществляется от 1 котельной.

Информация

о состоянии системы теплоснабжения Издешковского сельского поселения Сафоновского района Смоленской области

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Протяженность тепловых сетей в 2-х трубном исчислении, п.м. | Количество отапливаемых жилых домов от котельной | Количество жителей |
| 1. | Котельная с. Издешково | 7,4 | 4,4 | 45 | 990 |
|  | Итого: | 7,4 | 4,4 | 45 | 990 |

Перечень мероприятий,

необходимых для качественного обеспечения жителей

с. Издешково Сафоновского района Смоленской области теплоснабжением

 Таблица № 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Прогнозируемые объемы финансирования (тыс.руб.) |
| 1. | Выполнение работ по объекту «Блочно-модульная котельная в с. Издешково Сафоновского района Смоленской области» | 32 165, 880 |

Основными задачами Программы в сфере теплоснабжения являются:

- повышение надежности работы системы теплоснабжения;

- замена морально и физически устаревших источников теплоснабжения на энергосберегающие.

Основными проблемами в обеспечении жилищного фонда и объектов социального назначения тепловой энергией - высокий уровень физического износа основных фондов объектов теплоснабжения, морально и физически устаревшее оборудование.

Достижение поставленных целей возможно при реализации мероприятий на тепловых сетях и теплоисточниках.

Теплотрасса - является тепловой сетью, которая в свою очередь является одним из наиболее важных и технически сложных элементов в системе трубопроводов, как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. Такие важные физические факторы как высокие рабочие температуры и давления являются определителями к повышенным требованиям и к надежности сетей теплоснабжения, безопасности, а также их эксплуатации.

Предизолированные трубы ППУ имеют тепловую изоляцию, которая изготовлена из специального вещества пенополиуретана. Трубы ППУ являются современной, качественной альтернативой трубы для теплотрасс.

Используя технологию предизолированнных труб, можно добиться следующих существенных улучшений:

- сокращения теплопотерь в теплосетях более чем в 2 раза, нежели при использовании традиционных теплоизоляционных материалов;

- возможность бесканальной прокладки трубопроводов из предварительно изолированных труб избавит от необходимости устройства дорогостоящих железобетонных конструкций, что в свою очередь позволит значительно снизить затраты;

- снизить годовые затраты, касающиеся эксплуатации теплосетей.

**4. Утилизация и переработка твердых бытовых отходов**

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» организация утилизации и переработки бытовых отходов относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных образований.

В настоящее время утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов осуществляется АО «Спецавтохозяйство» 2 раза в неделю.

**5. Уличное освещение**

Количество светильников всего по поселению - 147 шт. В 2020 году в с. Издешково было заменено 48 светильников на энергосберегающие, установлен 41 новый светильник. На территории бывшего Игнатковского сельского поселения все светильники являются энергосберегающими.

**6. Улично-дорожное хозяйство**

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения – 63,3 км. В связи с длительным сроком эксплуатации, большой степенью нагрузки на дорожное полотно необходим ряд мероприятий по капитальному ремонту и строительству новых дорог.

**7. Механизм реализации Программы**

Финансирование Программы предусматривает финансирование из федерального, областного и местного бюджетов в виде субсидий местному бюджету на условиях софинсирования.

Распределение субсидий, выделяемых за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, осуществляется по методике, утвержденной нормативными актами Смоленской области в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем финансирования Программы на 2021-2030 годы носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

Заказчик осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и предоставляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из бюджета для финансирования Программы на очередной финансовый год, а так же подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный квартал и за год.

Контроль за Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей Издешковского сельского поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение);

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства;

- сократить ежегодные потери ресурсов в инженерных системах;

- ликвидировать затратные источники и объекты теплоснабжения.